# Библиотека осциллограмм Типовые осциллограммы сигналов датчиков и исполнительных механизмов систем управления двигателем.
| Диагностика фаз газораспределения. График изменения разрежения во впускном коллекторе при прокрутке стартером. Исправный двигатель (пробег 200 тыс. км).
| Диагностика фаз газораспределения. Распредвал установлен с ошибкой на один зуб ремня (звено цепи) газораспределения относительно коленвала так, что клапана открываются и закрываются раньше положенного. Вследствие этого, разрежение во впускном коллекторе нарастает медленно (впускной клапан открылся рано) но падает резко, так как поршень ещё движется вниз на такте всасывания, а впускной клапан уже закрывается.
| Диагностика фаз газораспределения. Амплитуда пульсаций разрежения для отдельных цилиндров различна. Возможные причины - неправильная регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме (либо неудовлетворительная работа гидрокомпенсаторов тепловых зазоров), износ кулачков распредвала, негерметичное закрытие клапанов газораспределения, потеря компрессии.
| График изменения давления в цилиндре. Сигнал снят с помощью датчика давления в цилиндре Px вкрученного на место свечи зажигания. Двигатель работает на холостом ходу.
| Осциллограмма сигнала лямбда-зонда. Сигнал исправного датчика содержания кислорода в отработавших газах. Двигатель работает на холостом ходу.
| Осциллограмма сигнала датчика массового расхода воздуха. Резкая перегазовка.
| Осциллограмма сигнала датчика положения дроссельной заслонки. Двигатель остановлен, зажигание включено. Плавное открытие дроссельной заслонки.
| Неисправный датчик положения дроссельной заслонки. Выходное напряжение датчика не соответствует углу его поворота (шумит).
| Осциллограмма сигнала управления форсункой. Резкая перегазовка.
| Осциллограмма напряжения на первичной обмотке катушки зажигания.
| Напряжение во вторичной цепи системы зажигания. Сигнал снят с помощью высоковольтных датчиков из комплекта USB Autoscope.
| Межвитковое замыкание в катушке зажигания. Неисправность можно легко обнаружить по отсутствующим остаточным колебаниям в конце горения искры.
| Датчик частоты вращения двигателя / положения коленвала. Двигатель работает на холостом ходу.
| Датчик частоты вращения двигателя / положения коленвала. Деформирован крепёж задающего зубчатого диска.