# Подготовка прибора и компьютера к применению в автосервисе
Руководство по эксплуатации USB Autoscope III.
Калибровка прибора. Устройство в настройке не нуждается. При необходимости, можно произвести калибровку аналоговых входов.
| Внимание:
В случае, если по каким либо причинам Вам не удалось выполнить калибровку, необходимо подключить USB Autoscope III к USB-порту компьютера и в закладке "Управление" в пункте "Калибровка" выбрать "Загрузить значения по умолчанию", после чего будут установлены начальные значения калибровки.
Установка нуля аналоговых входов № 1-4. Включить USB Autoscope III в режиме "Управление => Загрузить настройки пользователя => zCalibration => Calibration_in1-in8 6V". Замкнуть щуп аналогового входа № 1 USB Autoscope III с его зажимом типа "крокодил". Выбрать "Управление => Калибровка => Аналоговый вход 1" и установить в строке "Смещение нуля [Шаг АЦП]" такое значение, чтобы мультиметр этого канала показывал 0mV ±8mV. Нажать "OK". Повторить пункты 2-3 для аналоговых входов № 2-4. Установка нуля аналоговых входов № 5, 6. Включить USB Autoscope III в режиме "Управление => Загрузить настройки пользователя => zCalibration => Calibration_in1-in8 6V". Замкнуть щуп аналогового входа № 5 USB Autoscope III с его зажимом типа "крокодил". Выбрать "Управление => Калибровка => Аналоговый вход 5" и установить в строке "Смещение нуля [Шаг АЦП]" такое значение, чтобы мультиметр этого канала показывал 0mV ±80mV. Нажать "OK". Повторить пункты 2-3 для аналогового входа № 6. Калибровка чувствительности аналоговых входов № 1-4. Включить USB Autoscope III в режиме "Управление => Загрузить настройки пользователя => zCalibration => Calibration_in1-in8 30V". Посредством осциллографического щупа, соединить аналоговый вход № 1 USB Autoscope III с клеммами автомобильной аккумуляторной батареи и при помощи высокоточного вольтметра (или мультиметра) измерить точное значение напряжения между клеммами аккумуляторной батареи. Выбрать "Управление => Калибровка => Аналоговый вход 1" и в строке "Напряжение [мкВ/шаг АЦП]" установить такое значение, при котором показания осциллографа и внешнего мультиметра совпадут с погрешностью ±8mV. Нажать "OK". Повторить пункты 2-3 для аналоговых входов № 2-4. Включить USB Autoscope III в режиме "Управление => Загрузить настройки пользователя => zCalibration => Calibration_in1-in8 6V". Посредством осциллографического щупа, соединить аналоговый вход № 1 USB Autoscope III с химическим источником питания (например, аккумуляторная батарея) напряжением 5V и при помощи высокоточного вольтметра (или мультиметра) измерить точное значение напряжения между клеммами источника питания. Выбрать "Управление => Калибровка => Аналоговый вход 1" и в строке "Напряжение [мкВ/шаг АЦП]" установить такое значение, при котором показания осциллографа и внешнего мультиметра совпадут с погрешностью ±8mV. Нажать "OK". Повторить пункты 6-7 для аналоговых входов № 2-4. Калибровка чувствительности аналоговых входов № 5, 6. Включить USB Autoscope III в режиме "Управление => Загрузить настройки пользователя => zCalibration => Calibration_in1-in8 30V". Посредством осциллографического щупа, соединить аналоговый вход № 5 USB Autoscope III с клеммами автомобильной аккумуляторной батареи и при помощи высокоточного вольтметра (или мультиметра) измерить точное значение напряжения между клеммами аккумуляторной батареи. Выбрать "Управление => Калибровка => Аналоговый вход 5" и в строке "Напряжение [мкВ/шаг АЦП]" установить такое значение, при котором показания осциллографа и внешнего мультиметра совпадут с погрешностью ±80mV. Нажать "OK". Повторить пункты 2-3 для аналогового входа № 6. Включить USB Autoscope III в режиме "Управление => Загрузить настройки пользователя => zCalibration => Calibration_in1-in8 6V". Посредством осциллографического щупа, соединить аналоговый вход № 5 USB Autoscope III с клеммами автомобильной аккумуляторной батареи и при помощи высокоточного вольтметра (или мультиметра) измерить точное значение напряжения между клеммами аккумуляторной батареи. Выбрать "Управление => Калибровка => Аналоговый вход 5" и в строке "Напряжение [мкВ/шаг АЦП]" установить такое значение, при котором показания осциллографа и внешнего мультиметра совпадут с погрешностью ±80mV. Нажать "OK". Повторить пункты 6-7 для аналогового входа № 6. Установка нуля аналоговых входов № 7-8. Подключить адаптер диагностики систем зажигания Ignition Adapter к источнику питания 12V и соединить его выход посредством соединительного шнура с входом "Ignition", расположенным на задней панели USB Autoscope III. Включить USB Autoscope III в режиме "Управление => Загрузить настройки пользователя => zCalibration => Calibration_in1-in8 6V". Выбрать "Управление => Калибровка => Аналоговый вход 7" и установить в строке "Смещение нуля [Шаг АЦП]" такое значение, чтобы мультиметр этого канала показывал 0mV ±8mV. Нажать "OK". Повторить пункт 3 для аналогового входа № 8. В панели настройки канала 8 установить значение коэффициента деления высоковольтных датчиков равное 1:10000.